Добавиться:

1. trap\_f int\_descr 12 dup (<0, SEL\_32bitCS, 0, 8Eh, 0>)
2. trap\_13 int\_descr <0, SEL\_32bitCS, 0, 8Eh, 0>
3. trap\_s int\_descr 19 dup (<0, SEL\_32bitCS, 0, 8Eh, 0>)
4. except\_1 proc
5. iret
6. except\_1 endp
8. except\_13 proc
9. pop eax
10. iret
11. except\_13 endp
12. MOV EAX, offset except\_1
13. MOV trap\_f.offs\_l, AX
14. SHR EAX, 16
15. MOV trap\_f.offs\_h, AX
17. MOV EAX, offset except\_1
18. MOV trap\_s.offs\_l, AX
19. SHR EAX, 16
20. MOV trap\_s.offs\_h, AX
22. MOV EAX, offset except\_13
23. MOV trap\_13.offs\_l, AX
24. SHR EAX, 16
25. MOV trap\_13.offs\_h, AX

Полная программа: